
Modification FtpServer.h

// IoToS Version -- Arduino uno rev4 minima et shield ethernet v2 (A000024 W5500) -- SD CARD
#define DEFAULT_STORAGE_TYPE_ARDUINO  STORAGE_SDFAT2




Retours de la fonction 
etatFTP = ftpSrv.handleFTP(); 
etatFTP = 2 pas connecte -- 3 4 5 109 en cours connexion -- 5 connecte -- 77 copie en cours